Card Detect:

cd (default), cts, dsr, ring, none | Use GPIO: as card detect/reset (gpio1 - gpio7)

CardMHz: nominal card clock (default: 357) Dreambox Mipsel: 2700, PPC: 3150, DM7025: 8300
MHz: reader clock (default: 357)
Autospeed:Set CardMHz/MHz according to atr for smargo and dreambox int. readers. Default: checked
##TPLREADERCONFIGRSAKEY## ##TPLREADERCONFIGDESKEY## ##TPLREADERCONFIGBOXKEY## ##TPLREADERPINCODE## ##TPLREADERCONFIGNANO##
Reset after No. ECM:
Deprecated:
##TPLREADERCONFIGCRYPTOWORKS## ##TPLREADERCONFIGNAGRA## ##TPLREADERCONFIGNAGRACAK7## ##TPLREADERCONFIGIRDETO## ##TPLREADERCONFIGVIACCESS## ##TPLREADERCONFIGDRE## ##TPLREADERCONFIGVIDEOGUARD## ##TPLREADERCONFIGSC8IN1## ##TPLREADERCONFIGSMARGO## ##TPLREADERCOOLSTREAMBIT##